**Шановні покупці!**

**Дякуємо за придбання виробу ТМ «НЕМАН»**

**1Стіл письмовий Нордік**

**Комплектація:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товщина | Довжина | Ширина | Кількість | Найменування |
| 1 | 16 | 1300 | 600 | 1 | Кришка |
| 2 | 16 | 344 | 152,5 | 1 | Фасад шухляди |
| 3 | 16 | 750 | 574 | 1 | Боковина права |
| 4 | 16 | 750 | 574 | 1 | Боковина ліва |
| 5 | 16 | 750 | 574 | 1 | Боковина |
| 6 | 16 | 371 | 768 | 1 | Панель |
| 7 | 16 | 478 | 574 | 1 | Полиця |
| 8 | 16 | 750 | 80,5 | 1 | Накладка ліва |
| 9 | 16 | 750 | 80,5 | 1 | Накладка права |
| 10 | 16 | 750 | 80,5 | 1 | Накладка ліва |
| 11 | 16 | 80 | 703,5 | 1 | Накладка |
| 12 | 16 | 344 | 152,5 | 1 | Фасад шухляди |
| 13 | 16 | 80 | 350 | 1 | Накладка |
| 14 | 16 | 478 | 574 | 1 | Дно |
| 15 | 16 | 435 | 170 | 1 | Стійка ліва |
| 16 | 16 | 435 | 170 | 1 | Стійка права |
| 17 | 16 | 500 | 115 | 3 | Боковина шухляди права |
| 18 | 16 | 500 | 115 | 3 | Боковина шухляди ліва |
| 19 | 16 | 435 | 130 | 1 | Стійка ліва |
| 20 | 16 | 435 | 130 | 1 | Стійка права |
| 21 | 16 | 478 | 100 | 1 | Планка |
| 22 | 16 | 292 | 101 | 3 | Задня панель шухляди |
| 23 | 3 | 666 | 506 | 1 | Задня стінка ДВП |
| 24 | 3 | 305 | 504,5 | 3 | Дно ДВП шухляди |
| 25 | 16 | 152,5 | 344 | 1 | Фасад шухляди |

**Складання:**

Вбити опори-цвях **37** знизу до боковин **3, 4, 5**. Кріпимо стійки **15, 16, 19, 20** до дна **14** конфірматами **34** і полиці **7** мініфіксами **29, 30**. З’єднати боковини **3, 4** з полицею **7**, дном **14** на конфірмати **34** зі шкантами **35**, і планкою **21** на мініфікси **29, 30**. Задню стінку ДВП **23** прикріпити до корпусу цвяхами **40**. До стійок **15, 16, 19, 20** прикрутити основну частину направляючих **28**, за допомогою саморізів **39**, для них передбачені отвори Ø3мм. Панель **6** приєднати до боковини **4** на мініфікси **29, 30** зі шкантами **35**, і до боковини **5** на конфірмати **34** зі шкантами **35**. Зібрати накладки **8, 9, 10, 11, 13** на шканти **33** як показано на малюнку і приєднати до корпусу стола на мініфікси **29, 30** і шканти **35**. Кріпимо кришку **1** до корпусу столу на мініфікси **29, 30** і шканти **35**. Шухляди вставляти в останню чергу, зібравши їх поелементно. Збираємо шухляди. До боковин щухляд **17, 18** кріпимо відповідну частину направляючих **28** саморізами **39**, для них передбачені отвори Ø3мм. Кріпимо задні панелі шухляд **22** до боковин шухляд **17** і **18** на конфірмати **34**. Кріпимо праві і ліві боковини шухляд **17, 18** до фасадів **2, 12, 25** на мініфікси **29, 30** зі шкантами **35**. Вставляємо дно ДВП шухляд **24** в пази на боковинах і прибибиваємо до задньої панелі **22** цвяхами **40**. Ручки **31**, кріпляться до фасадів **2, 12, 25**, гвинтами **36** з шайбами **38**. Клеїмо заглушки **41, 42**.

**Примітка:** Інструменти для збирання в комплект не входять. Виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.

**Фурнітура:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування |  | Кількість |
| 29 | Болт стяжки Мініфікс S200 (262.28.670) |  | 39 |
| 30 | Корпус стяжки Мініфікс 16 мм (262.26.033) |  | 39 |
| 28 | Направляюча телескопічна H=35мм L=500мм |  | 3 |
| 31 | Ручка мат. чёрная 128мм ф412.055 |  | 3 |
| 33 | Дюбель-шкант d- 8х50 мм (267.82.250) |  | 4 |
| 34 | Конфірмат 7х50 |  | 24 |
| 35 | Дюбель-шкант d- 8х35 мм (267.82.235) |  | 51 |
| 36 | Гвинт 4х25 оцинковані DIN967 |  | 6 |
| 37 | Опора-цвях одинарна |  | 6 |
| 38 | Шайба пластикова під гвинт d-4 мм |  | 6 |
| 39 | Саморіз 3,5х16 |  | 36 |
| 40 | Цвяхи будівельні 1,2x20мм |  | 78 |
| 41 | Заглушка самоклеюча до конфірмату біла гладка матова 1120 |  | 24 |
| 42 | Заглушка самоклеюча до мініфіксу біла гладка матова 1120 |  | 39 |









