**Уважаемые покупатели!**

**Спасибо за покупку изделия ТМ «НЕМАН»**

**Комод «Элен» малый**

**Комплектация:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № дет. | Толщина | Длинна | Ширина | Кол-во | Деталь |
| 1 | 16 | 868 | 370 | 1 | Дно  |
| 2 | 16 | 902 | 410 | 1 | Крышка МДФ |
| 3,4 | 16 | 884 | 370 | 2 | Стоевая |
| 5 | 16 | 899 | 241 | 3 | Фасад ящика МДФ |
| 6 | 16 | 899 | 150 | 1 | Цоколь МДФ |
| 7,8 | 16 | 350 | 180 | 6 | Боковина ящика |
| 9 | 16 | 809 | 180 | 3 | Задняя стенка ящика |
| 10 | 16 | 809 | 180 | 3 | Передняя стенка ящика |
| 11 | 16 | 868 | 80 | 1 | Монтажная планка |
| 12 | 3 | 897 | 373 | 2 | ДВП Задняя стенка |
| 13 | 3 | 346 | 838 | 3 | ДВП Дно ящика |

**Фурнитура**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование: |  | кол-во |
| 18 | Направляющая телескоп 350мм, шт. |  | 3 |
| 19 | Конфирматы 6,4\*50, шт. |  | 24 |
| 20 | Саморез 3,5\*16 мм., шт. |  | 44 |
| 21 | Саморез 3,5\*30 мм., шт. |  | 18 |
| 22 | Минификсы |  | 12 |
| 23 | Гвозди 20\*1,2 мм., шт. |  | 0,2кг |
| 24 | Заглушки конфирмат , шт. |  | 24 |
| 25 | Заглушки минификс , шт. |  | 12 |
| 26 | Уголок пластм. двойной, шт. |  | 2 |
| 27 | Гвоздь-опора, шт. |  | 4 |
| 28 | Планка соединительная ДВП 866мм |  | 1 |

**Сборка:**

1. На стоевые **3**,**4** крепим основную часть направляющих **18** саморезами **20** по разметке;
2. На нижнюю часть стоевых **3,4** прибиваем гвоздь опоры **27**;
3. Собираем каркас комода соединив стоевые **3,4** с дном **1** и монтажной планкой **11** на минификсы **22**;
4. К полученной конструкции крепим крышку **2** и цоколь **6** на минификсы **22**, дополнительно соединяем цоколь **6** с дном **1** уголками **26**;
5. Проверяем геометрию собранного каркаса, разница диагональных размеров не должна превышать 1 мм;
6. Прибиваем задние стенки ДВП **12** с соединительной планкой **28** к задней части комода гвоздями **23**;
7. Собираем ящики, используя боковины **7,8** переднюю **10** и заднюю **9** стенки ящика на конфирматы **19**;
8. Прибиваем дно ДВП **13** к ящикам гвоздями **23**, предварительно проверив диагонали;
9. Крепим ответную часть направляющих **18** к наружным частям боковин ящика **7,8** на саморезы **20**, в соответствии с разметкой;
10. Полученные ящики вставляем в собранный каркас, вставив ответную часть направляющей **18** в основную;
11. Устанавливаем фасад ящика **5**. Для этого вкручиваем в переднюю стенку ящика **10** с внутренней стороны ящика два самореза **21**, чтобы кончик самореза выступал на 3-5мм. Накладываем фасад, контролируя зазоры слева, справа 0,5 мм, снизу и сверху 2мм. После выставления зазоров надавливаем на фасад, чтобы на мдф остались следы от саморезов. После этого открываем ящик и прикручиваем фасад саморезами **21** по сделанным меткам. Далее повторяем процедуру для всех фасадов;
12. Клеим заглушки **24** и **25**.

**Примечания:**

• Инструменты для сборки в комплект не входят

**Схема сборки**

****