**Уважаемые покупатели!**

**Спасибо за покупку изделия ТМ «НЕМАН»**

**Тумба «Марсель»**

**Комплектация:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № дет. | Толщина | Длинна | Ширина | Кол-во | Деталь |
| 1 | 16+22 | 501 | 370 | 1 | Дно с опорами 100\*100 |
| 2 | 16 | 501 | 370 | 1 | Крышка МДФ |
| 3,4 | 16 | 396 | 370 | 2 | Стоевая МДФ |
| 5 | 16 | 497 | 147 | 1 | Фасад ящика МДФ |
| 6 | 16 | 497 | 276 | 1 | Фасад ящика МДФ |
| 7,8 | 16 | 350 | 90 | 2 | Боковина ящика |
| 9 | 16 | 409 | 90 | 1 | Задняя стенка ящика |
| 10 | 16 | 409 | 90 | 1 | Передняя стенка ящика |
| 11,12 | 16 | 350 | 230 | 2 | Боковина ящика |
| 13 | 16 | 409 | 230 | 1 | Задняя стенка ящика |
| 14 | 16 | 409 | 200 | 1 | Передняя стенка ящика |
| 15 | 3 | 424 | 497 | 1 | ДВП Задняя стенка |
| 16 | 3 | 347 | 438 | 2 | ДВП Дно ящика |

**Фурнитура:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование: |  | кол-во |
| 18 | Направляющая телескоп 350мм, шт. |  | 2 |
| 19 | Конфирматы 6,4\*50, шт. |  | 12 |
| 20 | Саморез 3,5\*16 мм., шт. |  | 24 |
| 21 | Саморез 3,5\*30 мм., шт. |  | 8 |
| 22 | Минификсы |  | 8 |
| 23 | Гвозди 20\*1,2 мм., шт. |  | 0,1кг |
| 24 | Заглушки конфирмат белая |  | 12 |
| 25 | Заглушки минификс белая |  | 8 |

**Сборка:**

1. На стоевые **3**,**4** крепим основную часть направляющих **18** саморезами **20** по разметке;
2. Собираем каркас комода соединив стоевые **3,4** с дном **1** и крышкой **2** на минификсы **22**;
3. Проверяем геометрию собранного каркаса, разница диагональных размеров не должна превышать 1 мм;
4. Прибиваем заднюю стенку ДВП **15** к задней части комода гвоздями **23**;
5. Собираем ящики, используя боковины **7,8** переднюю **10** и заднюю **9** стенки ящика, боковины **11,12** переднюю **14** и заднюю **13** стенки ящика на конфирматы **19**;
6. Прибиваем дно ДВП **16** к ящикам гвоздями **23**, предварительно проверив диагонали;
7. Крепим ответную часть направляющих **18** к наружным частям боковин ящика **7,8,11,12** на саморезы **20**, в соответствии с разметкой;
8. Полученные ящики вставляем в собранный каркас, вставив ответную часть направляющей **18** в основную;
9. Устанавливаем фасад ящика **5**. Для этого вкручиваем в переднюю стенку ящика **10** с внутренней стороны ящика два самореза **21**, чтобы кончик самореза выступал на 3-5мм. Накладываем фасад, контролируя зазоры слева, справа и сверху 2мм. После выставления зазоров надавливаем на фасад, чтобы на мдф остались следы от саморезов. После этого открываем ящик и прикручиваем фасад саморезами **21** по сделанным меткам. Далее повторяем процедуру для всех фасадов;
10. Клеим заглушки **24** и **25**.

**Примечания:**

• Инструменты для сборки в комплект не входят

**Схема сборки**

****

****