**Шановні покупці!**

**Дякуємо за придбання виробу ТМ «НЕМАН»**

**Комод Вірджинія Малий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товщина | Довжина | Ширина | К-сть | Найменування |
| 1 | 16 | 896 | 235 | 1 | Фасад шухляди |
| 2 | 16 | 350 | 180 | 3 | Боковина шухляди права |
| 3 | 16 | 810 | 166 | 3 | Задня панель шухляди |
| 4 | 16 | 896 | 235 | 2 | Фасад шухляди |
| 5 | 16 | 350 | 180 | 3 | Боковина шухляди ліва |
| 6 | 16 | 901 | 400 | 1 | Крышка |
| 7 | 16 | 718 | 380 | 1 | Боковина ліва |
| 8 | 16 | 718 | 380 | 1 | Боковина права |
| 9 | 16 | 901 | 400 | 1 | Дно |
| 10 | 3 | 372,5 | 896 | 1 | Задня стінка ДВП |
| 11 | 3 | 372,5 | 896 | 1 | Задня стінка ДВП |
| 12 | 3 | 825 | 355,5 | 3 | Дно ДВП шухляди |

**Комплектація:**

**Фурнітура:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування |  | К-сть |
| 13  | Болт стяжки Мiнiфiкс S200 (262.28.670) |   | 20 |
| 14  | Гвинт 4х25 оцинкованi DIN967 |   | 12 |
| 15 | Дюбель-шкант d- 8х35 мм (267.82.235) |   | 20 |
| 16 | Заглушка самоклеюча до конфiрмату |   | 12 |
| 17 | Заглушка самоклеюча до мiнiфiксу |   | 20 |
| 18  | Конфiрмат 6,3х50 |   | 12 |
| 19  | Корпус стяжки Мiнiфiкс 16 мм (262.26.033) |   | 20 |
| 20 | Направляющие 350 |   | 3 |
| 21  | Опора-цвях одинарна |   | 4 |
| 22  | Ручка релинговая алюминий к02 ф412.011 |   | 6 |
| 23  | Саморiз 3,5х16 |   | 72 |
| 24 | Цвяхи будiвельнi 1,2x20мм |   | 58 |
| 25  | Шайба пластикова пiд гвинт d-4 мм |   | 12 |
| 26 | Профиль для ДВП соединительный (868мм) |   | 1 |

**Складання:**

Вбити опори-цвях **21** знизу до дна **9**. До боковин **7, 8** прикрутити основну частину направляючих **20**, за допомогою саморізів **23**, для них передбачені отвори Ø3мм. Кріпимо боковини **7, 8** до дна **9** на мініфікси **13, 19** і шканти **15**. Кріпимо кришку **6** до боковин **7, 8** мініфіксами **13, 19** і шкантами **15.** Задні стінки ДВП **10, 11** з’єднати між собою профілем **26** і прикріпити до корпусу цвяхами **24**. Шухляди вставляти в останню чергу, зібравши їх поелементно. Збираємо шухляди. До боковин щухляд **2, 5** кріпимо відповідну частину направляючих **20** саморізами **23**, для них передбачені отвори Ø3мм. Кріпимо задні панелі шухляд **3** до боковин шухляд **2** і **5** на конфірмати **18**. Кріпимо праві і ліві боковини шухляд **2, 5** до фасадів **1, 4,** на мініфікси **13, 19** зі шкантами **15**. Вставляємо дно ДВП шухляд **12** в пази на боковинах і прибибиваємо до задньої панелі **3** цвяхами **24**. Ручки **22**, кріпляться до фасадів **1, 4**, гвинтами **14** з шайбами **25**. Клеїмо заглушки **16, 17**.

**Примітка:** Інструменти для збирання в комплект не входять. Виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.

****



